17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40

0 25 50 75 100 125 150 175 200

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

0 25 50 75 100 125 150 175 200

FCal Pion Calibration Constants for Various Noise Cuts

C_1 ^{-1}(80 GeV) = 30.76 ADC/GeV cts (no noise cut)

C_2 ^{-1}(80 GeV) = 14.85 ADC/GeV cts (no noise cut)

1/C_1 ΜADC cts/GeVΝ

1σ noise cut 2σ noise cut 3σ noise cut

E_{beam} ΜGeVΝ

1/C_2 ΜADC/GeV ctsΝ

1σ noise cut 2σ noise cut 3σ noise cut